23년 장애인 편의시설 설치 현황조사 관련 시각 및 비시각 구분 설치율

대분류	소분류	구분	평가항목	항목수	설치율 RANK
매개시설	주출입구 접근로	비시각	바닥재질, 바닥표면마감, 덮개, 유효폭, 기울기	5	A
		시각	보차경계	1	B
			보행장애물	1	A
	장애인전용주차구역	비시각	설치위치, 통로의 높이차이 제거, 통로의 유효폭, 주차구역 크기, 바닥마감, 바닥표시	6	A
			주차면수 확보, 통로와 차도 분리, 입식안내표시, 입식안내표시 설치장소	4	B
	주출입구 높이차이 제거	시각	손잡이 점자표지판	1	G
		비시각	유효폭, 경사로 바닥재질, 활동공간확보, 승강장 활동공간 확보, 휠체어리프트의 유효바닥면적	5	A
			설치형태, 경사로의 기울기, 휴식참, 호출벨 작동설명서 설치 여부	4	B
			손잡이 연속설치, 손잡이 높이, 비상정지장치 과속제한장치 설치 여부. 자동정지 감지장치 내부잠금장치 설치, 접어서 보관할 수 있는 구조	5	C
			손잡이 굵기	1	D
	주출입문	시각	점형블록	1	D
		비시각	출입구(문) 단차, 통과유효폭, 전·후면 유효거리, 출입문의 형태, 손잡이 설치위치, 손잡이 형태, 출입문 옆 활동공간	7	A
내부시설	일반출입문	시각	점자표지판 설치위치	1	H
		비시각	출입구(문) 단차, 통과유효폭, 전·후면 유효거리, 출입문의 형태, 손잡이 설치위치, 손잡이 형태, 출입문 옆 활동공간	7	A
	복도	시각	손잡이 점자표지판	1	E
		비시각	유효폭, 단차, 통로상부의 유효높이	3	A
			손잡이 설치위치, 손잡이 지름, 손잡이 높이	3	C
	계단	시각	점형블록 설치	1	G
			손잡이 점자표기	1	H
		비시각	유효폭, 챌면 설치 여부, 챌면의 높이 디딤판 너비, 손잡이 높이	4	A
			손잡이 굵기, 손잡이 설치위치	2	B
	경사로	시각	손잡이 점자표지판	1	F
		비시각	경사로 유효폭, 바닥면 재질, 활동공간	3	A
			휴식참, 기울기, 손잡이 연속설치, 손잡이 높이, 손잡이 굵기	4	B
	승강기	시각	조작버튼, 조작반 점자표지, 점멸등 음향신호장치, 점멸등 음성신호장치	4	A
			점형블록 설치	1	B
		비시각	전면 활동공간, 유효바닥면적, 가로형 조작반, 조작반 높이	4	A
	휠체어리프트	비시각	승강장 활동공간 확보, 유효바닥면적,	2	A
			호출벨·작동설명서 설치 여부, 비상정지장치· 과속제한장치, 자동정지·감지· 내부잠금장치, 접어서 보관할 수 있는 구조	4	B
위생시설	일반사항	시각	남녀화장실 점자표지판	1	D
			점형블록	1	E
			촉지도식 안내표시 음성유도장치	1	G
		비시각	통로, 화장실 바닥마감	2	A
			바닥 단차, 출입구 유효폭	2	B
	대변기	비시각	출입문 형태, 통과 유효폭, 바닥면크기, 대변기 구조, 수평손잡이 높이, 수직손잡이, 회전식 손잡이로 설치	7	A
			남녀 휠체어 사용자용 화장실	1	B
			사용여부설비 및 잠금장치, 세정장치 형태, 비상용 벨	3	C
			영유아거치대	1	F
	소변기	비시각	수평손잡이 높이, 수평손잡이 길이 ,좌우 손잡이 간격, 수직손잡이 높이, 수직손잡이 길이	5	B
	세면대	시각	수도꼭지형태 점자표시	1	A
		비시각	세면대 상·하단높이, 세면대 하부공간 확보	2	A
	욕실	비시각	휠체어사용자 출입가능, 출입문 형태, 전면 활동공간, 바닥재질 마감, 욕조 높이, 샤워기 위치, 수도꼭지형태	7	A
			비상용 벨 위치	1	E
	샤워실	시각	수도꼭지 형태 점자표시	1	A
		비시각	휠체어사용자 출입가능, 샤워실 유효바닥, 샤워실 바닥표면	3	A
			샤워기 위치	1	B
			샤워용 의자, 손잡이 설치, 수납공간 높이	3	E
			수납장 하부공간	1	F
안내시설	점자블록	시각	형태, 설치방법, 시공방법	3	E
	유도 및 안내설비	시각	시각장애인 안내설비 종류, 촉지도식 안내판, 설치높이, 점자표기방식, 설치위치, 음성안내장치 설치위치	6	A
			음성안내장치, 유도안내장치 설치위치	2	B
			기타 유도신호장치	1	C
	경보 및 피난설비	시각	시각장애인 경보설비, 시각장애인 피난설비	2	B
		비시각	청각장애인 경보설비	1	C
			청각장애인 피난설비	1	B
기타시설	객실 침실	비시각	객실타입, 공용공간 접근성, 출입문 유효폭, 휠체어 활동공간, 침대 측면 활동공간 , 화장실 바닥단차, 칸막이 출입문 형태, 대변기칸막이 유효폭, 바닥면크기, 대변기형태 및 높이, 대변기 수평손잡이 위치, 세면대 상·하단 높이, 휠체어 발받이 공간, 세면대 수도꼭지 형태, 욕조 높이, 샤워기 위치, 샤워기 수도꼭지 형태, 콘센트·스위치·옷걸이,	18	A
			침대 높이, 대변기 수직손잡이, 회전식 손잡이	3	B
			대변기 세정장치, 청각장애인용 초인등	2	C
			장애인용 객실 비율, 비상용 벨 위치, 청각장애인용 경보설비	3	D
	관람석 열람석	비시각	출입구·피난통로의 접근성, 유효바닥면적, 관람석의 시야, 영화관 관람석 설치위치, 공연장 관람석 설치위치, 출입구·피난통로의 접근성, 열람석 구조	7	A
			휠체어사용자용 좌석 비율	1	C
			휠체어사용자용 좌석 비율, 무대 높이차이 제거	2	D
	접수대 작업대	비시각	전면활동공간, 작업대의 설치높이	2	A
			작업대의 하부공간 높이	1	B
			작업대의 하부공간 깊이	1	D
	매표소 판매기 음료대	시각	매표소 점형블록	1	F
			조작버튼 점자표시	1	I
			점형블록	1	H
		비시각	매표소의 높이, 동전투입구·조작버튼 위치	2	A
			조작버튼 형태, 음료대 분출구 높이	2	B
			매표소 하부공간 높이	1	C
			매표소 하부공간 깊이, 조작기 형태	2	E
	임산부 휴게시설	비시각	설치장소, 수유장소, 임산부 휴게시설 설비, 기저귀교환대 구조, 세면대 휠체어활동공간, 세면대 구조	6	A
			기저귀교환대 휠체어활동공간	1	B
조사항목 합계				204