2013 시각장애인용 편의시설 점검요원 양성 교육 심화과정 교육생 평가

성   명 :     답   안

아래를 읽고 각 문항을 간결하게 기술하시오.

1. 시각장애인 독립보행에 필요한 중요 개념에 대해 간결하게 답하시오.(5점)

> ① 번호체계(환경에 순서와 구조 부여 ,② 랜드마크(landmark, 지속성과 영속성이 있는) ③ 단서(clue, 동적단서, 정적단서)

2. 시각장애인용 편의시설의 종류 분류하고 각 기능에 대해 간결하게 기술하시오.(10점)

> ① 점자블록 - 점자블록은 시각장애인이 보행과정 중 행해지는 직선보행, 방향전환, 목적지 발견 3요소가 연속적으로 이루어지지 못하여 겪게 되는 시행착오를 줄여주고 보다 정확한 보행위치와 방향을 안내하기 위해서 바닥에 설치

② 점자표지판 - 시각장애인이 접근 가능한 병원, 학교(특수학교 포함), 사회복지시설, 국가 또는 지방자치단체의 청사 등 공공기관, 대중수단 및 여객시설 등을 이용할 때 계단, 경사로, 에스컬레이터 및 복도의 손잡이, 승강기 조작반, 화장실과 건물 실내 출입구의 벽면 등에 점자가 표기된 표지판을 설치하여 위치와 방향, 용도 및 목적지 등의 정보를 제공

③ 점자안내판 - 시각장애인이 역사 내 주요 동선을 돌출된 선과 점자로 표현하여 역사 공간 현황 및 이동 동선을 파악할 수 있도록 한 것으로 특정 랜드 마크지점에 설치하여 목표지점까지의 보행코스를 확인하고 오리엔테이션을 도울 목적으로 설치

④ 음성유도기 - 시각장애인이 이동할 때, 지하철 및 기차 역사, 버스 및 택시 정류장 등의 대중여객시설과 건물의 입구나 현관 및 각종 목표지점 등의 특정지점이나 시설에 부착하여 음향, 음성, 멜로디 등의 소리를 통해 시각장애인으로 하여금 그 위치나 소재를 확인할 수 있도록 해주기 위한 장치

⑤ 음향신호기 - 횡단보도 신호기에 설치되어 신호의 변화를 멜로디, 음성으로 제공하여 시각장애인의 안전한 횡단 보행을 돕도록 하는 장치

3. 횡단보도에 자동차진입을 억제하는 말뚝(볼라드)를 설치할 경우 지켜야할 사항에 대해 아는 데로 기술하시오(5점)

> 자동차 진입억제용 말뚝의 높이는 80～100센티미터 내외로 하고, 그 지름은 10～20센티미터 내외 , 간격은 1.5미터 내외로 함.  또한 재질은 보행자 등의 충격을 흡수할 수 있는 재료를 사용하되, 속도가 낮은 자동차의 충격에 견딜 수 있는 구조로 함.  0.3미터 전면(前面)에는 점형블록 설치

4. 다음중 바닥에 어떠한 경우에도 절대 설치하지 말아야 하는 재질을 있는 대로 고르시오.(5점)

> 2)스테인레스  3)황동

5. 점자블록의 색상을 황색이 아닌 다른 색으로 해도 무관한 상황에 대해서 기술하시오.(5점)

> 기존 바닥의 색상이 황색 계열이라 황색 점형블록으로 설치할 경우 점형블록이 색대비가 떨어져 눈에 명확하게 구분되지 아니한 경우.

6. 대상시설은 주민센터, 단차가 있는 주출입구에 설치해야 할 장애인편의시설에 대해 아는 대로 기술하시오.(10점)

> 주출입구 부근 음성안내장치(음성유도기), 점자안내판, 주출입구 전면 점형블록, 단차 전면 점형블록, 단차제거를 위한 경사로 등(경사로는 기울기(최소 1/12이하, 1.2m이상의 유효폭, 손잡이와 점자표지판, 시작 꺾임 끝 부근 합당한 휠체어 회전반경이 요망)

7. 손잡이를 설치 할 때 준수해야 할 지침에 대해서 아는 대로 기술하시오.(5점)

> 양측면에 연속하여 설치(단 소방법 의거 방화셔터나 소화전의 설치 위치에는 끊어질 수 있음)  손잡이의 형태는 쉽게 잡을 수 있도록 원형으로 하고 직경은 3.2~3.8cm으로 함. 설치 높이는 바닥면으로부터 0.8~0.9m으로 하며 계단의 시작과 끝부분에는 0.3m 이상의 수평손잡이를 설치해야 한다. 2단 손잡이의 경우 높이는 위쪽 0.85m, 아래쪽 0.65m 정도로 설치함. 손잡이의 시작과 끝부분 수평손잡이 부근에는 점자표지판을 설치

8. 해당시설에 점자블록이 설치되어 있는 경우, 조사할 때 체크해야할 요소 4가지를 기술하시오. (단 완전설치 여부는 생략하도록 한다.) (5점)

> 재질규격, 이격거리, 진행 및 설치위치, 유지관리

9. 해당시설에 점자표지판이 설치되어 있는 경우, 조사할 때 체크해야할 요소 3가지를 기술하시오.(5점)

>설치위치, 내용표기, 유지관리

10. 해당시설에 음성유도기가 설치되어 있는 경우, 조사할 때 체크해야할 요소 4가지를 기술하시오.(5점)

>설치위치, 안내멘트, 음질상태, 동작여부

11. 해당시설에 점자안내판이 설치되어 있는 경우, 조사할 때 체크해야할 요소 4가지를 기술하시오.(5점)

>설치규격, 점자표기방식, 내용구성, 유지관리

12. 장애인복지시설의 경우 관공서 경우와 달리 추가적으로 의무적인 2가지 지침이 있다. 해당 지침에 대해 기술하시오.(5점)

> 화장실 부근 음성유도기(음성신호장치), 복도 손잡이

13. 1.2m란 수치를 준수해야 하는 경우에 대해 아는 데로 기술하시오.(5점)

> 접근로 유효폭 1.2m, 점자안내판 설치 높이 1.0~1.2m, 실내 출입문 전면 유효거리1.2m, 경사로 유효폭 1.2m, 계단 휴효폭 1.2m, 승강기의 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8m~1.2m(장애인용), 에스컬레이터 수평이동손잡이 1.2m 설치, 복도 유효폭 1.2m 이상,

14. 빈칸을 채우시오.(5점)

- 엘리베이터 타는 곳에는 도착여부를 알려주는 ( 점멸등 ) 및 (음향신호장치)를 설치해야 하며, 승강기 내부에는 도착층 및 운행상황을 표시하는 ( 점멸등 ) 및 (음향신호장치)를 설치해야 한다.

15. 민원실에 구비해야 할 물품과 인적서비스의 정도에 대해 기술하시오.(5점)

> 점자업무안내책자, 8배율 이상의 확대경의 구비물품과 시각장애인의 안내법 및 응대법에 대한 교육을 이수한 직원으로 대필 및 대독서비스 가능해야 함.

16. 장애인주차구역 안내표지의 규격과 들어가는 내용에 대해 기술하시오.(5점)

> 입식 안내표지의 규격은 가로 0.7m, 세로 0.6m로 하고, 지면에서 표지판까지의 높이는 1.5m로 함. 들어갈 문구는 아래와 같음

- 장애인자동차표지가 부착된 자동차에 보행상장애가 있는 자가 탑승한 경우에만 주차할 수 있습니다.(주차 가능 스티커를 부착한 차량에 한함)

- 이를 위반한 자에 대하여는 10만원 이하의 과태료를 부과합니다.

- 위반사항을 발견하신 분은 신고전화번호 ○○○ - ○○○○로 신고해주시기 바랍니다.(신고전화번호는 해당 권역의 사회복지과 또는 장애인복지과 전화번호)

17. 여객시설 중 보행장애물 관련 빈칸을 채우시오.(5점)

-  바닥면으로부터 높이 (0.6m)이상, (2.1m)이내에 벽면 돌출물의 돌출폭은 (0.1m), 또한 독립된 기둥에서 돌출물 돌출폭은 0.3m)이하로 해야 한다.

-  통로 상부는 바닥면으로부터 (2.1m)이상의 유효높이를 확보해야 하며, (2.1m)이내에 장애물이 있는 구조가 생기지 않도록 설계해야 한다.

18. 여객시설 내 시각장애인을 유도하는 방법에 대해 간결하게 기술하시오.(시각장애인용 편의시설 측면에서) (5점)

> 모든 외부 출입구에서부터 대합실(창구 및 발매기, 개찰구 포함), 승강장에 이르기까지 내부시설 전면과 부근에 점자블록(선형블록, 점형블록)과 음성유도기를 유기적으로 연계하여 설치함.

점수 :            평가자 : 이 진 원(인)