공공건물 현장 체크리스트(학교)([별표 1] 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준(제2조제1항 관련)

항목	조사내용	준수(○), 미흡(×), 해당없음(-)	비고(서술식 내용)
시설인근 보도	보도 폭 2m 이상(3.가-1)
덮개구멍 1cm 이하(3.가-2)
보도 기울기 최소 1/12이하(3.가-3)
차도의 분리 및 보행안전지대 확보(바닥면에서2.1m 이하 장애물 제거, 연속 높이 25cm 이하, 색상은 바닥색과 달리 권장)(3.가.4)
인근 보도 점자블록 설치(시행령3.가-3)	설치여부	완전설치	재질규격	이격거리	진행 및 설치위치	유지관리	바닥재질달리한 경우 -
접근로(주) 구조 및 접근성 여부에 따라 부출입구로 유도가능	대상시설 외부에서 주출입구 교통약자 고려(유효폭1.2m, 기울기1/12, 평탄 미끄럽지 않은 재질, 마감)(가-1, 라-1)
접근로 기울기는 1/18, 1/12(4.8°)까지 허용(나-1)
대지 내 단차가 있을 경우 2cm 이하 (나-2)
보차 구분 위한 경계구분(연석, 울타리, 공작물 등)(다-1)	연석	울타리	공작물
연석이 설치되어 있는 경우 높이 6cm~15cm 접근로 색상과 구별되는 색상 권장(다-2)
덮개에 격자, 틈새가 있을 경우 2cm 이하 간격(라-3)
보행 장애물 제거(가로등 전주 간판 등 제거), 가로수 2.1m미터까지 가지치기(마-2)
접근로 점자블록 설치(시행령3.가-3)	설치여부	완전설치	재질규격	이격거리	진행 및 설치위치	유지관리	바닥재질달리한 경우 -
주출입구 부근 및 실내 출입문	주출입구와 통로 높이차이 2cm 이하(가-1)
출입구 통과 유효폭 0.9m 이상, 높이 2.1m, 전면 유효거리1.2m, 출입문 옆 0.6m 확보(자동문 제외)(6.가-1,2)
회전문을 제외한 형태의 문(나-1)
자동문의 넓은 감지 범위와 충분한 개방시간 확보(나-4)
출입문 손잡이 높이 0.8~0.9m, 레버형(수직,수평형)(다-1)
주출입구 전면 0.3m에 문폭만큼 점형블록 설치, 바닥재질감 달리가능(라-1)	설치여부	완전설치	재질규격	이격거리	진행 및 설치위치	유지관리	바닥재질달리한 경우 -
일반안내도를 설치한 경우 점자표지설치 설치, 설치 높이 1.0~1.2(벽면의 경우 1.0~1.5m가능), 현위치, 실제방위 준수, 구형점자표기, 각실명 해당위치 표기(17.가-1.2.3)	설치여부	설치규격	점자표기방식	내용구성	유지관리
점자안내판 부근 점자블록 유도 설치(협소한 부분 점형만 설치가능)	설치여부	완전설치	재질규격	이격거리	진행 및 설치위치	유지관리	시공방법 기술 -
주출입구 음성유도기(음성안내장치) 설치, 명료한 음성, 올바른 멘트 구성, 상시 동작 권장 (설치해야 할 개수 )(17.나.다) 음성안내장치 및 기타 유도신호장치	미설치	설치위치	안내멘트	음질상태	동작여부
경사로	경사로 한 개소 이상 설치. 유효폭 1.2m이상(1.5m 완화가능), 시종점, 굴절부분1.5×1.5m, 높이 0.75m 마다 참설치(가-1.2), 1/12이하의 기울기(4.76°)(나.1.2), 경사로길이 1.8m 이상, 높이가 0.15m 이상인 경우 손잡이필요(다.1), 손잡이 설치높이 0.85cm정도, 지름3.5cm 정도, 수평손잡이 설치 등 손잡이규격(다.1.2.3), 점자표지판 설치 여부	설치여부	유효폭	기울기	평탄마감
손잡이설치여부	완전설치	손잡이규격	차양설치	점자표지판설치여부
점자 표지판 설치(설치해야할 개수 ) 경사로 손잡이 수평손잡이 부근 설치 요망.	미설치	설치위치	내용표기	유지관리	재질 기술- 시공방법 기술 -
5cm 이상의 추락방지턱 또는 측벽설치 가능(라-2)
지붕, 차양 등 캐노피(canopy) 설치 가능(마)
장애인 등의 출입이가능한출입구(문)	유효한 진입 폭과 활동 공간(유효폭 0.8m 이상, 1.2m 이상의 전면 활동 공간, 문손잡이 쪽 0.6m 이상의 공간)과 높이차이 제거(문턱, 몰딩 등)(6-가.1.2.3)
합당한 문의 형태(회전문 배제, 도어체크 및 자동문감지 거리 등)(나-1)
문손잡이 높이 0.8~0.9m로 레버, 막대형(다-1)
점자 표지판 설치(설치해야할 개수 ) 문손잡이쪽 벽면에 1.5m 높이에 설치, 공중의 이용을 주목적으로 하는 사무실 방이름 표기, 적어도 하나 (다-2)	미설치	설치위치	내용표기	유지관리	재질 기술- 시공방법 기술 -
장애인 등의 통행이 가능한복도 및 통로	높이차이 없어야 함, 높이 차이를 두는 경우에는 경사로를 설치, 평탄 마감처리(나-1)
점자 표지판 손잡이 시종점 부근, 목적지 부근에 설치 (복도 손잡이가 설치된 경우 설치해야할 개수 )(다-5)	미설치	설치위치	내용표기	유지관리	시공방법 기술 -
보행 장애물 제거, 벽면 돌출폭 0.1m이하, 기둥 돌출폭 0.3m 이하. (라-1.2)		자세한 장소 기술
통로상부 바닥면에서 2.1m 이상 유효높이 확보, 장애물이 있는 경우 0.6m이하 보호벽, 접근 방지용 난간 설치(라-3)
복도의 모서리 부분 및 둥글게 마감 시공(마-2)
장애인 등의 통행이 가능한 계단 (총 )	직선, 꺾임 형태 권장(가-1)
유효폭 1.2m 이상, (나)
챌면 설치, 디딤판의 너비는 0.28m 이상, 챌면의 높이는 0.18m 이하(균일한 챌면과 디딤판)(다-1.2.3)
손잡이 설치(계단난간과 구별) (연속설치, 0.8~0.9m 높이, 2중의 경우 0.85m내외 0.65m내외, 3.2cm~3.8cm 지름), 점자표지판 설치 여부(라-1.2)	손잡이설치여부	완전설치	연속설치	손잡이 규격	점자표지판 설치여부	계단부가 나눠지거나 분리된 경우 따로 조사하도록 함
손잡이 점자 표지판 설치(설치해야할 개수 ) 손잡이 양끝부분(수평손잡이부근)에 설치, 목적지 층정보 내용표기(라-3)	미설치	설치위치	내용표기	유지관리	재질 및 시공방법 기술 -
계단 바닥 미끄럽지 아니한 평탄 마감(마-1)
계단코 논슬립 설치 의무(단 전체 미끄럼방지인 경우 생략가능)(마-2)
점자블록 설치(설치해야할 개수 ) 계단시종점 0.3m 전면에 계단 폭만큼 설치(마-3)	미설치	재질규격	이격거리	진행 및 설치위치	유지관리	시공방법 기술 -
추락방지를 위한 계단 측면 턱 2cm 이상 설치(아-6)
계단코 색상 대비권장(바-2)
장애인용 승강기 (총 층) 전층운행하는 것중 장애인마크가 표시되어 있는 엘리베이터 1개소를 조사	가급적 출입구와 가까운 위치, 접근이 용이한 곳에 설치(가-1)
승강기 전면 1.4×1.4m 활동 공간 확보(가-2)
승강기 틈은 3cm 이하(가-3)
내부바닥면적은 1.1m 이상 깊이 1.4m 이상, 신축인 경우 폭은 1.6m 이상(나-1)
출입구 유효폭 0.8m이상, 신축인 경우 0.9m 이상.(나-2)
모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8m~1.2m 이하로 설치(1.4m 이하까지 완화 가능)(다-1)
승강기 내부 조작반 가로형 0.85m 내외 높이(다-2)
모든 버튼에 점자 표기가 평행(점자 표지판 설치)(다-3.4)	미설치	설치위치	내용표기	유지관리	재질,시공방법 기술 -
실내 손잡이설치 연속설치하거나 측면과 후면에 3cm이내 간격으로 설치, 0.8m~0.9m 손잡이 높이, 2중인 경우 위쪽 0.85m내외, 아래쪽 0.65m 내외, 3.2~3.8cm 지름, 엘리베이터와 손잡이 간격은 5cm 내외(라-1)	손잡이설치여부	연속설치(3cm 간격이내)	손잡이 높이	손잡이 지름	엘리베이터와 손잡이 간격
승강기 내부 후면 거울 부착(1.4×1.4m 이하인 경우 생략가능)(라-2)
승강기 외부는 도착여부를 표시하는 점멸등, 엘리베이터 음향신호장치(도착음) 동작(라-3)
승강기 내부는 도착층, 운행상황을 표시하는 점멸등 및 음성신호장치(문개폐, 층정보, 운행방향) 설치(라-3)
유사시(낌 등)자동적 되열림장치를 설치(라-5)
점자블록 설치(승강기 호출버튼 전면 0.3m 점형 블록)(설치해야할 개수 = 조사층수 )(라-6)	미설치	재질규격	이격거리	진행 및 설치위치	유지관리	시공방법 기술 -
승강기 전면 유리 사용 권장(라-7)
조작버튼 동작시 층수 안내 출력 의무
토글방식인 경우 점멸등이 켜지면서 층수 음성안내, 두 번째 동작시 취소 안내음 출력 의무(라-8)
층별 출입구가 다른 경우 음성으로 출입구 방향을 지시(라-9)
출입구, 승강대, 조작기의 조도는 150lx 이상
일반화장실 (총 ) 일반화장실내에 따로 장애인용 대면기가 설치 된 경우	접근 용이(1-가)
높이차이 제거 및 미끄럽지 않은 바닥 재질(2-가)
점형블록 설치, 화장실 0.3m 전면에 점형블록 설치(설치해야할 개수 )(2-나)	미설치	완전설치	재질규격	이격거리	진행 및 설치위치	유지관리	시공방법 기술 -
벽면 점자표지판 설치, 남자용 여자용 구분하여 벽면 1.5m 높이에 설치, 공용인 경우 공용인 표시(3-가)	미설치	완전설치	설치위치	내용표기	유지관리	재질 시공방법 기술 -
세면대 세정장치 광감지, 누름버튼, 레버식(3-나)
출입문 통과 유효폭 0.8m 이상(나.1-다)
문형태는 미닫이문 가능, 여닫이의 경우 바깥쪽 열림 원칙(내부공간이 확보된 경우 안쪽 가능)(나.1-라)
대변기 형태는 양변기를 기본원칙(나.2-가)
좌대 높이는 바닥면으로부터 0.4~0.45m 이하(나.2-나)
접근이 편한 세정장치, 휴지걸이 설치 위치 확보(나.4-가)
대변기 출입문 사용여부 시각적으로 알 수 있는 장치 설치(나.4-나)
소변기 양옆에 수직 및 수평 손잡이 설치(자-3) 수평규격(높이 0.8~0.9m, 길이 벽면으로부터 0.55m, 좌우 손잡이 간격 0.6m), 수직규격(높이 1.1~1.2m 돌출폭 벽면으로 0.25m정도)(다.2)	수평손잡이	수직손잡이
수도꼭지 냉, 온수 구분 권장(라.2-나)
장애인용 화장실	대변기 칸막이 바닥면적 1.4m폭, 깊이 1.8m이상(나.1-가)
대변기 좌우측 0.75m 확보, 전면1.4×1.4m 활동 공간(나.1-가)
신축아닌 건축물은 적어도 폭 0.1m× 깊이 1.8m(나.1-나)
대변기 옆 손잡이 설치(나.3-가)
수평손잡이 0.6~0.7m 높이, 한쪽 손잡이는 변기 중심에서 0.4m 고정설치, 다른 손잡이는 0.6m 내외 길이로 회전식으로 설치, 손잡이 간격은 0.7m 내외(나.3-가)
수식손잡이 길이 0.9m이상, 손잡이 밑부분 바닥면에서 0.6m 내외 높이 오도록 벽에 고정 설치(단 부득이한 사정 바닥에서부터 고정가능)(나.3-다)
수평손잡이 수식손잡이 연결설치 가능(나.3-라)
휠체어사용자를 위한 세면대의 상단 높이 0.85m이하, 하단 높이 0.65m이상(라.1-가나)
세면대 양옆에 수평손잡이 설치 권장(라.2-가)
세면대 거울 세로길이 0.65m, 하단 높이는 바닥면에서 0.9m 내외, 15도 경사 권장(라.2-다)
비고